**Контрольная работа 6 класс**

**Фамилия, имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Класс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Инструкция по выполнению работы**

Работа включает 10 заданий.

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

**Желаем успеха!**

Отметьте правильные ответы (один или несколько)

**1.Набор предметов, принадлежащих изготовлению:**

А) деталь

Б) изделие

В) сборочный чертёж

Г) спецификация

2.К пиломатериалам относится:

А) бревна

Б) хлысты

В) бруски

Г) чураки

3.Инструмент для снятия тонких стружек:

А) зубило

Б) рубанок

В) коловорот

Г) шерхебель

4. Технологическая машина – это:

А) подъёмный кран

Б) трактор

В) автомобиль

Г) токарный станок

5.При резании древесины не следует двигать стамеску остриём:

А) от себя

Б) К себе

В) вправо

Г) влево

6. Порок древесины – это отклонение:

А) от нормального веса

Б) от нормальной фигуры

В) от нормального строения

Г) от нормальной окраски

Д) нет правильного ответа

7. Передняя часть напильника:

А) торец

Б) край

В) кромка

Г) носик

Д) нет правильного ответа

8. Режущий инструмент:

А) шлифовальная шкурка

Б) рашпиль

В) колодка

Г) кернер

Д) косяк

9. Порок древесины:

А) прямослой

Б) кривослой

В) косослой

Г) слой поперечный

10. Художественная резьба по дереву:

А) метрическая

Б) трапецевидная

В) геометрическая

Г) синосоидная