**Контрольная работа 7 класс**

**Фамилия, имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Класс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Инструкция по выполнению работы**

Работа включает 10 заданий.

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

**Желаем успеха!**

Отметьте правильные ответы (один или несколько)

**1.В выполнении творческого проекта отсутствует этап:**

А.Подготовительный

Б.Технологический

В.Финишный

2.Чем крепятся настенные предметы на деревянных стенах?

А.Шурупами, дюбелями

Б.Гвоздями, дюбелями

В.Шурупами, гвоздями

3.Для чего служит «передняя бабка» токарного станка по дереву?

А.Для установки измерительного инструмента

Б.Для закрепления заготовки и передачи ей вращающего движения

В.Для установки режущего инструмента

4.Чем можно заменить пластмассовый дюбель?

А.Древесиной

Б.Пенопластом

В.Резиной

5.Какими свойствами должна обладать сталь для изготовления пружины?

А.Упругостью

Б.Хрупкостью

Твёрдостью

6.Что понимается под слесарной операцией «опиливание»?

А.Работа ножовкой

Б.Рубка зубилом

В.Обработка напильником

7.Какой сплав называют сталью?

А.Сплав железа с углеродом, содержащий 10% углерода

Б.Сплав железа с углеродом, содержащий 2% углерода

В.Сплав железа с углеродом, содержащий более 2% углерода

8.Когда применять стусло?

А.При разметке

Б.При пилении

В.При долблении

9.Как называется рабочий вал «передней бабки» токарного станка по дереву?

А.Шпиндель

Б.Ось

В.Стержень

10.Как правильно резать ножовкой тонкий листовой металл?

А.Между деревянными дощечками

Б.Между стальными листьями

В.Не имеет значения